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[bookmark: _Toc192061758][bookmark: _Toc309387287]REVISIONSHISTORIK
Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U) har tagit över arbetsmiljöplanen från BAS-P:
	Byggarbetsmiljö-samordnare
	Datum
	Namn på handläggare

	BAS-P
	 23-04-21
	 Jens Karlsson

	BAS-U
	24-10-21
	Björn Stenvall


 
	Byggherre/Uppdragstagare

	Jens Karlsson, Trafikverket (representant byggherre)



Arbetsmiljöplanen uppdateras vid behov under entreprenaden. BAS-U är ansvarig för att uppdatera arbetsmiljöplanen kontinuerligt.
Ändringar kommuniceras vid byggmöten och interna arbetsmöten, samt noteras nedan. 
	Version
	Datum
	Ändring/Tillägg:
	Ändrad av:

	 1.0
	24-10-21
	Arbetsmiljöplan omarbetad av BAS-U till Infranords mall med bilagor. 
	 Björn Stenvall

	 2.0
	25-02-21
	Nytt regelverk byggarbetsmiljösamordning: 
Kompletterande information i:
- 2.7 Samordning 
Nya avsnitt:
- 2.7.1 Klartecken för start av arbete
- 2.7.2 Introduktion
- 2.7.3 Kontaktperson
	 

	 3.0
	26-09-22
	Bilaga 1 Organisation:
- Justering av organisation 
Bilaga 2 Riskanalys:
- Genomgång med skyddsombud
- Justering av gällande AFS:ar
- Komplettering av identifierade risker i arbetsmiljöplan avsnitt 2.2 som saknades i bilagan, risk 37, 38
Bilaga 3 Nödlägesberedskap: 
–Bilaga 3.1 Larmplan – ny version (v 17) 
- Bilaga 3.2 Miljöolycka – ny version (v 13)
- Bilaga 3.3 Allmänna- ordnings- och skyddsregler – Ny version (v 22)
	 Eva Nordqvist
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[bookmark: _Toc191040415]INLEDNING
Enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) skall den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) se till att det upprättas en arbetsmiljöplan. Byggherren ansvarar även för att en förhandsanmälan upprättas och lämnas till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöplanen ska av byggarbetsmiljösamordnare anpassas till:
· projektets förhållanden
· arbetets framskridande och eventuella förändringar
· Infranord långsiktiga mål om noll arbetsolyckor
Arbetsmiljöplanen är en del av arbetet för att få en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen inkluderar uppgifter som lämnas från alla verksamma på arbetsplatsen och samtliga underentreprenörer/inhyrda på arbetsplatsen. Projektbeskrivning finns i projektplanen. 
Infranord har tagit del av arbetsmiljöplan från BAS-P. Relevanta delar har inarbetats och bedömts i samband med övertagande av BAS-U i arbetsmiljöplanen och riskanalysen.
Arbetsmiljöplanen består av detta dokument samt ett antal bilagor enligt nedan:
1. Organisation 
2. Riskanalys
3. Nödlägesberedskap 
3.1. Larmplan 
3.2. Miljöolycka
3.3. Allmänna ordnings- och skyddsregler
4. Arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan
Dessa ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
[bookmark: _Toc191040416]ARBETSMILJÖSTYRNING
[bookmark: _Toc191040417]ARBETSMILJÖMÅL
Infranords mål är att ingen medarbetare ska skadas under sitt arbetspass och vi har en nollvision för allvarliga olyckor. Alla anställda inom Infranord ska ta ansvar för sin egen och sina kollegors säkerhet. För att lyckas med vårt säkerhetsarbete krävs det ett ständigt fokus på vårt beteende så att vi agerar säkert i alla lägen och arbetsmoment och alltid sätter säkerheten först. 
[bookmark: _Toc191040418]ARBETSMILJÖRISKER 
Byggherren och/eller BAS-P har identifierat arbetsmiljörisker som entreprenörer behöver ta hänsyn till i utförandet och i riskanalyserna.  
Samtliga entreprenörer ska innan arbetena utförs delge BAS-U identifierade arbetsmiljörisker samt eventuellt tillhörande arbetsberedningar. 
Arbetsmiljöriskerna och skyddsåtgärder ska sammanställas av BAS-U och inarbetas i arbetsmiljöplanen. Det ska i arbetsmiljöplanen tydligt framgå hur planerade skyddsåtgärder följs upp och kontrolleras.
	Risköversikt  

	Arbeten på arbetsplatsen med särskild risk utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för bygg- och anläggningsarbete:
	Förekommer
	Förekommer inte

	1. Arbete med risk för fall från en höjd på två meter eller mer.
	X
	☐

	2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
	X
	☐

	3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
	X
	☐

	4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
	X
	☐

	5. Arbete i närheten av högspänningsledning.
	X
	☐

	6. Arbete med risk för drunkning. 
	X
	☐

	7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
	X
	☐

	8. Undervattensarbete med dykarutrustning.
	☐
	X

	9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. 
	☐
	X

	10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 
	X
	☐

	11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 
	X
	☐

	12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 
	X
	☐

	13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
	X
	☐

	Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet
	X
	☐



För ytterligare arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder se projektets Riskanalys.
Ytterligare specifika risker behandlas i riskbedömning vid SoS-planeringen.
VAS 571	Riskhantering

[bookmark: _Toc191040419]ÖVERLÄMNING FRÅN BYGGHERRE/BAS‑P TILL BAS‑U
Vid överlämning av från BAS-P till BAS-U skall denne överlämna:
· Arbetsmiljöplan som upprättats under planerings- och projekteringsfasen

[bookmark: _Toc191040420]ORGANISATION OCH ANSVAR 
Ansvar och befogenheter finns beskrivna i befattningsbeskrivningarna samt VAS1541 Ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. 
Delegeringar finns framtagna för arbetsmiljö-, el- och trafiksäkerhet samt attesträtter. Platschefen ansvarar för affärens arbetsmiljö, el- och trafiksäkerhetsarbete. 
VAS 1541	Ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter
Organisationen framgår av bilaga Organisation.
[bookmark: _Toc191040421]UTBILDNING 
Alla som är verksamma på arbetsplatsen ska innan arbetet påbörjas informeras om arbetets risker och allmänna ordnings- och skyddsregler, projektspecifika regler, arbetsmiljöplan, skyddsanordningar samt nödlägesberedskap/krisberedskap som gäller på arbetsplatsen.
Alla som är verksamma på arbetsplatsen ska kunna styrka sin kompetens för uppdraget.
Besökare ska få nödvändig information. Den som tar emot besökaren ansvarar för att detta genomförs.
[bookmark: _Toc191040422]STARTMÖTE 
”Startmötet byggarbetsmiljösamordning” syftar till att sprida allmän information om projektet och arbetsmiljöplanen till samtliga verksamma på arbetsplatsen inklusive byggherren. BAS-U sammankallar, genomför och dokumenterar mötet. 
Alla involverade i projektet ska erhålla Säkerhetsintroduktion, VAS 5852. Detta ges vid startmöte samt för tillkommande personal. 
[bookmark: _Toc191040423]SAMORDNING 
Samordningen syftar till att byggherren, entreprenörer och ev. fasta driftställen möts för att redogöra för pågående och kommande arbeten, inklusive risker och åtgärder, så att de olika arbetena inte utgör risker för varandra. Samordningsmöten hålls med en frekvens om minst en gång per månad och oftare vid behov. BAS-U sammankallar, genomför och dokumenterar mötet med samtliga berörda.
Samordningsmötet genomförs normalt sett sista fredagen i månaden klockan 10:00 via Teams.
Samrådet och resultatet ska dokumenteras och kommuniceras till berörda.
Om arbetsplatsen är att betrakta som ett fast driftsställe ska samordningsansvarig stå namngiven i organisationsplanen.
[bookmark: _Toc191040424]KLARTECKEN FÖR START AV ARBETE
Om entreprenör önskar arbeta inom BAS-U-området ska denne samråda med projektets BAS-U, detta görs genom deltagande på samordningsmöten samt genom att få klartecken till start av arbete inom BAS-U-området. För att erhålla klartecken för start av arbete krävs att följande redovisas för BAS-U:
· arbeten med särskild risk vars åtgärder ska beskrivas i arbetsmiljöplanen enligt 11 kap. 12 §, AFS 2023:3
· egna arbetsmiljörisker som kan åtgärdas genom samordning.
· arbetsmiljörisker som det egna arbetet kan orsaka för övriga som arbetar på byggarbetsplatsen
Klartecken för start av arbete dokumenteras skriftligt.
[bookmark: _Toc191040425]INTRODUKTION
Handläggare för Bas-U ansvarar för att de som arbetar på byggarbetsplatsen får en arbetsplatsintroduktion. Krav på introduktion gäller även sidoentreprenörer, konsulter, byggherrens personal och andra som utför tillfälliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Introduktion ska minst innefatta:
· de gemensamma ordnings- och skyddsreglerna som gäller byggprojektet
· aktuella arbetsmiljörisker och arbetszoner
· aktuella arbetsmiljöåtgärder som är genomförda eller planerade
· hur man ska göra om det uppstår arbetsmiljörisker som inte är hanterade
· andra relevanta delar av AMP
· rutiner för nödläge och utrymning
· APD plan
[bookmark: _Toc191040426]KONTAKTPERSON
Kontaktperson ska vara fysiskt på plats vid alla tidpunkter när arbete pågår och då handläggare Bas-U inte är närvarande.
Kontaktperson har till uppgift att förmedla kontakt till handläggare Bas-U.
Kontaktperson/er ska vara namngivna och det ska finnas uppgift om hur och när man kan nå dem. I Infranords egna arbeten kan skydds- och säkerhetsledaren (SoS-ledaren) utses till kontaktperson. Detta dokumenteras i Skydds- och säkerhetsplanen.
VAS 220 Samordningsansvar för arbetsmiljön
VAS 6092 Arbetsinstruktion för projektering och byggarbetsmiljö-samordning
VAS 6084 Klartecken för start av arbete

[bookmark: _Toc191040427]ARBETSPLATSDISPOSITIONPLAN (APD-PLAN/INSATSPLAN)
Vid större arbeten med tillfälliga etableringar, ska APD-plan/insatsplan upprättas och bifogas arbetsmiljöplanen. Av APD-planen bör BAS-U-området framgå. Räddningsplatser bör anges med GPS koordinater.
BAS-U ansvarar för fortlöpande uppdateringen av planen och att APD-plan/insatsplan finns tillgänglig för räddningstjänsten och är anslagen på lämpliga platser inom projektet. Räddningstjänst och kundcenter bör få APD planen för kännedom.
VAS 3040	APD-plan
[bookmark: _Toc406757116][bookmark: _Toc191040428]ELSÄKERHET 
Alla arbeten och studiebesök som utgör en elektrisk risk ska riskbedömas av arbetsledningen.
	VAS 587
	Ansvar för elsäkerhetsarbetet

	TDOK 2014:0415
	Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser

	TDOK 2015:0223

	Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar

	TDOK 2014:0994
	Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar

	TDOK 2016:0289
	Säkerhet vid aktiviteter i spårområde


[bookmark: _Toc191040429]ARBETSSKADOR, OLYCKS- OCH TILLBUDSRAPPORTERING
När en olycka inträffar ska första hjälpen ges samt larmplan följas. Arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud ska utan dröjsmål anmälas till närmsta chef, Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se, BAS-U, samt till beställaren.  
Respektive arbetsgivare/entreprenör ska utreda, följa upp och dokumentera samtliga arbetsolyckor och tillbud, samt rapportera dessa till BAS-U och byggherren. 
Infranord genomför utredningar av arbetsolyckor och allvarliga tillbud enligt fastställt arbetssätt. 
VAS 206	Olyckshantering 
VAS 307	Larmplan
VAS 628	Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
VAS 5908	Arbetsskador och allvarliga tillbud
[bookmark: _Toc191040430]KRISBEREDSKAP
Krisberedskap ska finnas hos samtliga aktörer på arbetsplatsen. Infranord har krisberedskap beskriven i Krisberedskapsplan, VAS 2804 och för projektet i bilaga Nödlägesberedskap.
Det ska alltid finnas första hjälpen-utbildade personer på arbetsplatsen. 
Larmplan ska anslås på arbetsplatsen och delges alla berörda entreprenörer samt byggherren, se bilaga Larmplan. 
VAS 307	Larmplan
VAS 5036	Projektplan bilaga Nödlägesberedskap
VAS 2804 	Krisberedskapsplan 

[bookmark: _Toc191040431]SKYDDS- OCH MILJÖRONDER
Ansvarig platschef eller arbetsledare planerar och genomför skydds- och miljöronder för projektet. I Infranords rutin för skydds- och miljöronder, dokument 226, beskrivs hur skydds- och miljöronder genomförs om inte projektet har egna rutiner och checklistor för detta. BAS-U ansvarar för att samordna arbetet med skydds- och miljöronder.
Dag och tidpunkt för genomförande av skyddsrond ska framgå av arbetsmiljöplanen. 
Skyddsrond ska normalt genomföras en gång i månaden
Alla entreprenörer ska regelbundet utföra skyddsronder inom den egna entreprenaden alternativt på begäran delta vid de skyddsronder som BAS-U genomför. Skyddsrondsprotokollen delges samtliga berörda inklusive BAS-U och byggherren. 
VAS 226	Skydds- och miljöronder
[bookmark: _Toc191040432]ALLMÄNNA ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER
Infranord har upprättat generella ordnings- och skyddsregler som ska följas, se bilaga. 
VAS 2885	Allmänna ordnings- och skyddsregler
[bookmark: _Toc191040433]PROJEKTSPECIFIKA ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER
De allmänna ordnings- och skyddsreglerna ska kompletteras utifrån projektets specifika behov och byggherrens ev. kompletterande regler:
· Särskilda tillträdesregler, t.ex. säkra bangårdar, krav på ID06
· Belysning
· Interntrafik och uppställningsplatser.
· Fordon och maskiner (Intyg, tillstånd och provning rörande besiktningspliktiga maskiner, fordon och tekniska anordningar, samt förarbevis ska redovisas till Bas-U.)
· Särskild Personlig skyddsutrustning, t.ex. ögonskydd vid användning av en viss utrustning.
· Gemensamma skyddsanordningar, ställningar/stegar/mobila arbetsplattformar.
· Tunga lyft och avspärrningar.
· Mottagnings- och lagringsutrymmen för material och utrustning.
· Kemiska produkter och farliga ämnen
· Heta arbeten, brandfara och brandredskap.
· Sprängarbeten (Bergsprängningsentreprenörernas Förening (BEFs) rutiner ska följas.)
· Berg- och tunnelarbete.

Dokumentnamn: Projektplansbilaga 6	Affärsnummer: XXX XXX	Datum:      
Revision/Utgåva:  2013-10-18		
Sida 1 av 7

12

	Blankett version:16.0
	Dokumentnummer: 5038
	Fastställd: 2024-05-13
	6 (6)




image2.png




image1.jpeg




image3.jpeg




